|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **四川省2018-2020年农机购置补贴额一览表（2019年调整）** | | | | | | |
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) |
|
| 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁 | 单犁体幅宽＜35cm；1≤犁体个数≤2 | 340 |
| 2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁 | 单犁体幅宽＜35cm；3≤犁体个数≤4 | 1040 |
| 3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁 | 单犁体幅宽＜35cm；犁体个数≥5 | 2500 |
| 4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm；1≤犁体个数≤2 | 630 |
| 5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm；3≤犁体个数≤4 | 2400 |
| 6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上，5铧及以上翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm；犁体个数≥5 | 3780 |
| 7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴；1000mm≤耕幅＜1500mm | 300 |
| 8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴；1500mm≤耕幅＜2000mm | 900 |
| 9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴；2000mm≤耕幅＜2500mm | 1900 |
| 10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴；耕幅≥2500mm | 2400 |
| 11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴；1000mm≤耕幅＜1500mm | 600 |
| 12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴；1500mm≤耕幅＜2000mm | 1600 |
| 13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴；2000mm≤耕幅＜2500mm | 2700 |
| 14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴；耕幅≥2500mm | 2970 |
| 15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式：履带自走式；1200mm≤耕幅＜2000mm | 8300 |
| 16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式：履带自走式；耕幅≥2000mm | 15100 |
| 17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟机 | 与轮式拖拉机配套的开沟机；开沟深度≥30cm | 1000 |
| 18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 柴油机功率4.0kW及以上耕整机 | 动力：柴油机；标定功率≥4.0kW | 980 |
| 19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 汽油机功率3-4kW耕整机 | 动力：汽油机；3.0kw≤标定功率＜4.0kW | 550 |
| 20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 汽油机功率4.0kW及以上耕整机 | 动力：汽油机；标定功率≥4.0kW | 600 |
| 21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 柴油机功率4.0kW及以上微耕机 | 动力：柴油机；标定功率≥4.0kW | 980 |
| 22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率3-4kW微耕机 | 动力：汽油机；3.0kw≤标定功率＜4.0kW | 550 |
| 23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 | 动力：汽油机；标定功率≥4.0kW | 600 |
| 24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 机耕船 | 船体、动力输出装置；动力：柴油机；标定功率≥14.7kW | 5000 |
| 25 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽＜3m | 960 |
| 26 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥3m | 2500 |
| 27 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 起垄机 | 与轮式拖拉机配套的起垄机；作业幅宽≥1m | 1000 |
| 28 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 筑埂机 | 与轮式拖拉机配套的筑埂机；筑埂高度≥25cm；配套动力≥36.7kW | 4500 |
| 29 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽60—120cm的普通地膜覆盖机 | 机引式；60cm≤作业幅宽＜120cm | 300 |
| 30 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 机引式；作业幅宽≥120cm | 510 |
| 31 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能；起垄高度≥10cm；不带旋耕作业 | 1200 |
| 32 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能；起垄高度≥10cm | 1800 |
| 33 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 深松联合整地机 | 与轮式拖拉机配套的联合整地机；作业幅宽≥2m | 1200 |
| 34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 6行及以下条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机；播种行数≤6行 | 360 |
| 35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机；7行≤播种行数≤11行 | 680 |
| 36 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机；12行≤播种行数≤18行 | 900 |
| 37 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19行及以上条播机 | 与轮式拖拉机配套的条播机；播种行数≥19行 | 4500 |
| 38 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 整地施肥播种机 | 6行及以下整地施肥播种机 | 与轮式拖拉机配套的整地施肥播种机；播种行数≤6行 | 360 |
| 39 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 整地施肥播种机 | 7—11行整地施肥播种机 | 与轮式拖拉机配套的整地施肥播种机；7行≤播种行数≤11行 | 680 |
| 40 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 整地施肥播种机 | 12—18行整地施肥播种机 | 与轮式拖拉机配套的整地施肥播种机；12行≤播种行数≤18行 | 900 |
| 41 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 整地施肥播种机 | 19行及以上整地施肥播种机 | 与轮式拖拉机配套的整地施肥播种机；播种行数≥19行 | 4500 |
| 42 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机；普通排种器；播种行数2、3行 | 570 |
| 43 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机；普通排种器；播种行数4、5行 | 1500 |
| 44 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机；普通排种器；播种行数≥6行 | 1890 |
| 45 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 2—3行精量播种机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机；排种器：气力式；播种行数2、3行 | 1300 |
| 46 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行精量播种机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机；排种器：气力式；播种行数4、5行 | 2160 |
| 47 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6—10行精量播种机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机；排种器：气力式；6行≤播种行数≤10行 | 3660 |
| 48 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上精量播种机 | 与轮式拖拉机配套的穴播机；排种器：气力式；播种行数≥11行 | 6300 |
| 49 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 与轮式拖拉机配套的小粒种子播种机；普通排种器 | 480 |
| 50 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 与轮式拖拉机配套的小粒种子播种机；3行≤播种行数≤5行；施肥、播种等复式作业；排种器：气力式 | 1500 |
| 51 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 与轮式拖拉机配套的小粒种子播种机；播种行数≥6行；施肥、播种等复式作业；排种器：气力式 | 3600 |
| 52 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎作物播种机 | 与轮式拖拉机配套的根茎作物播种机；播种行数1行 | 800 |
| 53 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2—3行根茎作物播种机 | 与轮式拖拉机配套的根茎作物播种机；播种行数2、3行 | 1600 |
| 54 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎作物播种机 | 与轮式拖拉机配套的根茎作物播种机；播种行数≥4行 | 9000 |
| 55 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕条播机；播种行数≤6行；作业幅宽≥1m | 990 |
| 56 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕条播机；7行≤播种行数≤11行 | 2700 |
| 57 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕条播机；12行≤播种行数≤18行 | 4100 |
| 58 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19行及以上免耕条播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕条播机；播种行数≥19行 | 4860 |
| 59 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机；普通排种器；播种行数2、3行 | 900 |
| 60 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机；普通排种器；播种行数4、5行 | 1600 |
| 61 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机；普通排种器；播种行数≥6行 | 2520 |
| 62 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机；排种器：气力式；播种行数2、3行 | 1000 |
| 63 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机；排种器：气力式；播种行数4、5行 | 1800 |
| 64 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机；排种器：气力式；播种行数≥6行 | 3600 |
| 65 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机；排种器：气力式；播种行数2、3行；牵引式 | 12300 |
| 66 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机；排种器：气力式；播种行数4、5行；牵引式 | 23300 |
| 67 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 与轮式拖拉机配套的免耕穴播机；排种器：气力式；播种行数≥6行；牵引式 | 36500 |
| 68 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻直播机 | 与乘座式插秧机或轮式拖拉机配套的直播机；播种行数≥8行 | 2500 |
| 69 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上，自走四轮乘坐式水稻直播机 | 播种行数≥8行；自走四轮乘坐式 | 15000 |
| 70 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率＜1500kg/h等离子种子处理设备 | 箱体式；等离子处理机；1000㎏/h＜生产率＜1500kg/h；采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等功能 | 1500 |
| 71 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率≥1500kg/h等离子种子处理设备 | 箱体式；等离子处理机；生产率≥1500kg/h；采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等功能 | 2000 |
| 72 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备（含床土处理） | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率≥500盘/小时 | 3400 |
| 73 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备（含床土处理） | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 |
| 74 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式；4行 | 4400 |
| 75 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式；6行及以上 | 5800 |
| 76 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式；4行 | 16800 |
| 77 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式；6、7行 | 29200 |
| 78 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式；8行及以上 | 38600 |
| 79 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 1-3行自走式或2行及以上牵引式、悬挂式秧苗移栽机 | 1-3行自走式；或2行及以上牵引式、悬挂式 | 5000 |
| 80 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 4行及以上自走式秧苗移栽机 | 形式：自走式；行数≥4行 | 9000 |
| 81 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 6—7行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式；6、7行 | 28000 |
| 82 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 8行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式；8行 | 35000 |
| 83 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 与轮式拖拉机配套的施肥机；配套动力≥14.7kW | 710 |
| 84 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 4行及以上气吹式水稻侧深施肥装置 | 气吹式、气体强制输送装置；4行及以上水稻插秧机或水稻直播机配套 | 6000 |
| 85 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 4行及以上非气吹式水稻侧深施肥装置 | 非气吹式、非气体强制输送装置；4行及以上水稻插秧机或水稻直播机配套 | 3000 |
| 86 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 摆动式撒肥机 | 与轮式拖拉机配套的撒肥机；摆动式撒肥机；肥箱容积≥200L | 2750 |
| 87 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 其他撒肥机 | 与轮式拖拉机配套的撒肥机；其他撒肥机；肥箱容积≥200L | 1310 |
| 88 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 追肥机 | 2kW—3kW追肥机 | 2kW≤标定功率≤3kW；含动力、输送管、追肥枪等设备 | 540 |
| 89 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 追肥机 | 3kW以上追肥机 | 标定功率＞3kW；含动力、输送管、追肥枪等设备 | 720 |
| 90 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽1—2m中耕机 | 与轮式拖拉机配套的中耕机；1m≤作业幅宽＜2m | 400 |
| 91 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽2m及以上中耕机 | 与轮式拖拉机配套的中耕机；作业幅宽≥2m | 800 |
| 92 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽1m—2m中耕追肥机 | 与轮式拖拉机配套的中耕追肥机；1m≤作业幅宽＜2m | 550 |
| 93 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽2m及其以上中耕追肥机 | 与轮式拖拉机配套的中耕追肥机；作业幅宽≥2m | 920 |
| 94 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 培土机 | 与轮式拖拉机配套的培土机；作业幅宽≥1.5m | 1100 |
| 95 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 柴油机功率4.0kW及以上培土机 | 动力：柴油机；标定功率≥4.0kW | 980 |
| 96 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 汽油机功率3-4kW培土机机 | 动力：汽油机；3.0kw≤标定功率＜4.0kW | 550 |
| 97 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 汽油机功率4.0kW及以上培土机 | 动力：汽油机；标定功率≥4.0kW | 600 |
| 98 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 柴油机功率4.0kW及以上田园管理机 | 动力：柴油机；标定功率≥4.0kW | 980 |
| 99 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 汽油机功率3-4kW田园管理机 | 动力：汽油机；3.0kw≤标定功率＜4.0kW | 550 |
| 100 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 汽油机功率4.0kW及以上田园管理机 | 动力：汽油机；标定功率≥4.0kW | 600 |
| 101 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 汽油机动力喷雾机 | 动力：汽油机 | 180 |
| 102 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥12m；形式：悬挂及牵引式 | 500 |
| 103 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 动力：多缸柴油机；标定功率≥18马力；形式：自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙≥0.8m | 26300 |
| 104 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥350L；喷幅半径≥6m | 200 |
| 105 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力；单人操作 | 250 |
| 106 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力；双人操作；作业幅宽≥1m | 300 |
| 107 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 自走式割晒机 | 自走式；作业幅宽≥4m；标定功率≥60kW | 22000 |
| 108 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 0.6kg/s及以下自走轮式谷物联合收割机 | 0.3kg/s＜喂入量≤0.6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入 | 2500 |
| 109 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 0.6—2kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 0.6kg/s＜喂入量＜2kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入 | 5000 |
| 110 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量＜3kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入 | 11070 |
| 111 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量＜4kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入 | 12900 |
| 112 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量＜5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入 | 13500 |
| 113 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量＜6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入 | 29700 |
| 114 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量＜7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入 | 34470 |
| 115 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入 | 44900 |
| 116 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机（全喂入） | 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含0.6—1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入） | 0.3kg/s＜喂入量＜0.6kg/s，0.6kg/s≤水稻机喂入量＜1kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入 | 4000 |
| 117 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机（全喂入） | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）,包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入） | 0.6kg/s≤喂入量＜1kg/s，1kg/s≤水稻机喂入量＜1.5kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入 | 7500 |
| 118 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机（全喂入） | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）,包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入） | 1kg/s≤喂入量＜1.5kg/s，1.5kg/s≤水稻机喂入量＜2.1kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入 | 9100 |
| 119 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机（全喂入） | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）,包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入） | 1.5kg/s≤喂入量＜2.1kg/s，2.1kg/s≤水稻机喂入量＜3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入 | 14800 |
| 120 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机（全喂入） | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）,包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入） | 2.1kg/s≤喂入量＜3kg/s，3kg/s≤水稻机喂入量＜4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入 | 20500 |
| 121 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机（全喂入） | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入）,包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入） | 3kg/s≤喂入量＜4kg/s，水稻机喂入量≥4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入 | 24000 |
| 122 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机（全喂入） | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入） | 喂入量≥4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入 | 31300 |
| 123 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 35马力以下半喂入联合收割机 | 喂入方式：半喂入；标定功率＜35马力 | 12000 |
| 124 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数：3行；喂入方式：半喂入；标定功率≥35马力 | 18000 |
| 125 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行；喂入方式：半喂入；标定功率≥35马力 | 50000 |
| 126 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机） | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台；1m≤幅宽＜1.6m；形式：自走式（摘穗型） | 12600 |
| 127 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机） | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台；1.6m≤幅宽＜2.2m；形式：自走式（摘穗型） | 33900 |
| 128 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机） | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台；2.2m≤幅宽＜2.8m；形式：自走式（摘穗型） | 39240 |
| 129 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机） | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台；幅宽≥2.8m；形式：自走式（摘穗型） | 74400 |
| 130 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机） | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台；1m≤幅宽＜1.6m；形式：自走式（摘穗剥皮型） | 22400 |
| 131 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机） | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台；1.6m≤幅宽＜2.2m；形式：自走式（摘穗剥皮型） | 38070 |
| 132 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机（含穗茎兼收玉米收获机） | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行及以上割台；幅宽≥2.2m；形式：自走式（摘穗剥皮型） | 50000 |
| 133 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台；幅宽＜2.2m；形式：自走式 | 18900 |
| 134 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台；2.2m≤幅宽＜2.8m；形式：自走式 | 35800 |
| 135 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台；幅宽≥2.8m；形式：自走式 | 87400 |
| 136 | 收获机械 | 花卉（茶叶）采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 330 |
| 137 | 收获机械 | 花卉（茶叶）采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 1700 |
| 138 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量＜1kg/s；自走履带式 | 6300 |
| 139 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量＜1.5kg/s；自走履带式 | 9090 |
| 140 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量＜2.1kg/s；自走履带式 | 14800 |
| 141 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量＜3kg/s；自走履带式 | 17100 |
| 142 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量＜4kg/s；自走履带式 | 20070 |
| 143 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s；自走履带式 | 31300 |
| 144 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量＜3kg/s；自走轮式 | 11070 |
| 145 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量＜4kg/s；自走轮式 | 12900 |
| 146 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量＜5kg/s；自走轮式 | 13500 |
| 147 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量＜6kg/s；自走轮式 | 29700 |
| 148 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量＜7kg/s；自走轮式 | 34470 |
| 149 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥7kg/s；自走轮式 | 38850 |
| 150 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机；作业幅宽＜0.7m | 400 |
| 151 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机；0.7m≤作业幅宽＜1m | 1000 |
| 152 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机；1m≤作业幅宽＜1.5m | 2000 |
| 153 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 与轮式拖拉机配套的薯类收获机；作业幅宽≥1.5m | 3200 |
| 154 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 自走式薯类联合收获机；包含挖掘、分离、集装等功能 | 25000 |
| 155 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 与手扶拖拉机配套花生收获机 | 与手扶拖拉机配套的花生收获机 | 400 |
| 156 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套，幅宽0.8—1.5米花生收获机 | 与轮式拖拉机配套的花生收获机；0.8米≤工作幅宽＜1.5米 | 1000 |
| 157 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套，幅宽1.5米及以上花生收获机 | 与轮式拖拉机配套的花生收获机；工作幅宽≥1.5米 | 1800 |
| 158 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 30kW及以上花生联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能；含动力，标定功率≥30kW | 22000 |
| 159 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 花生收获机 | 20-30kW及以上花生联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能；含动力，20kW≤割幅宽度＜30kW； | 17000 |
| 160 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.8—3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度＜3m；往复式 | 1600 |
| 161 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m；往复式 | 3500 |
| 162 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m；带压扁装置；往复式 | 4600 |
| 163 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3—1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度＜1.6m；旋转式 | 1800 |
| 164 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度＜2.1m；旋转式 | 3900 |
| 165 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6—2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅宽度＜2.1m；带压扁装置；旋转式 | 5000 |
| 166 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度＜2.8m；旋转式 | 9000 |
| 167 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1—2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅宽度＜2.8m；带压扁装置；旋转式 | 12000 |
| 168 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m；旋转式 | 30000 |
| 169 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m；带压扁装置；旋转式 | 39000 |
| 170 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 4m及以上自走式割草机 | 割幅宽度≥4m；自走式 | 49000 |
| 171 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m；横向 | 1600 |
| 172 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 3m＜搂幅宽度＜5.4m；侧向指盘式 | 2700 |
| 173 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m；手动折叠式；侧向指盘式 | 8000 |
| 174 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m；液压折叠式；侧向指盘式 | 9600 |
| 175 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 3m＜搂幅宽度＜4.5m；侧向旋转式 | 3700 |
| 176 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m；侧向旋转式 | 10000 |
| 177 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 0.7—1.2m方捆捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾器宽度＜1.2m，2个及以上打结器，方捆捡拾式 | 7600 |
| 178 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 1.2—1.7m方捆捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾器宽度＜1.7m，2个及以上打结器，方捆捡拾式 | 16200 |
| 179 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 1.7—2.2m方捆捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾器宽度＜2.2m，3个及以上打结器，方捆捡拾式 | 33720 |
| 180 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 2.2m及以上方捆捡拾压捆机 | 捡拾器宽度≥2.2m，4个及以上打结器，方捆捡拾式 | 40570 |
| 181 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 圆捆捡拾压捆机 | 捡拾器宽度≥0.7m，压缩室直径≥0.9m，圆捆捡拾式 | 7600 |
| 182 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆；功率≥4kW | 9130 |
| 183 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 方捆；7.5kW≤功率＜15kW | 3000 |
| 184 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打（压）捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆；功率≥15kW | 13800 |
| 185 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 圆草捆包膜机 | 1.1kW及以上饲草裹包机 | 功率≥1.1kW | 1000 |
| 186 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式；90cm≤割幅＜110cm | 4500 |
| 187 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式；割幅≥110cm | 14400 |
| 188 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式；90cm≤割幅＜110cm | 4500 |
| 189 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式；110cm≤割幅＜210cm | 14400 |
| 190 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 210cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式；割幅≥210cm | 28200 |
| 191 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式；160cm≤割幅＜190cm | 13500 |
| 192 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 190cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式；割幅≥190cm | 14400 |
| 193 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式；割幅≥110cm | 8010 |
| 194 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式；200cm≤割幅＜260cm；带籽粒破碎装置 | 63700 |
| 195 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式；割幅≥260cm；带籽粒破碎装置 | 108000 |
| 196 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式；180cm≤割幅＜220cm；带籽粒破碎装置 | 40500 |
| 197 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式；220cm≤割幅＜260cm；带籽粒破碎装置 | 54900 |
| 198 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式；260cm≤割幅＜290cm；带籽粒破碎装置 | 86500 |
| 199 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式；割幅≥290cm；带籽粒破碎装置 | 108000 |
| 200 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 与轮式拖拉机配套的秸秆粉碎还田机；1m≤作业幅宽＜1.5m | 900 |
| 201 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 与轮式拖拉机配套的秸秆粉碎还田机；1.5m≤作业幅宽＜2m | 1900 |
| 202 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 与轮式拖拉机配套的秸秆粉碎还田机；2m≤作业幅宽＜2.5m | 2200 |
| 203 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 与轮式拖拉机配套的秸秆粉碎还田机；作业幅宽≥2.5m | 2700 |
| 204 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 高秆作物割晒机 | 自走式高秆作物割晒机 | 自走式；作业幅宽≥4m；标定功率≥60kW | 22000 |
| 205 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 稻麦脱粒机 | 稻麦脱粒机；带清选装置；全喂入：滚筒长度≥400mm；半喂入：滚筒长度≥700mm | 120 |
| 206 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 滚筒长度700mm及以下玉米脱粒机 | 滚筒长度≤700mm | 60 |
| 207 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 滚筒长度700mm以上玉米脱粒机 | 滚筒长度＞700mm | 80 |
| 208 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 花生摘果机 | 花生摘果机 | 花生摘果机；含动力；功率≥3kW | 200 |
| 209 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量＜10t；循环式；热源：非燃煤型 | 17900 |
| 210 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量＜20t；循环式；热源：非燃煤型 | 29500 |
| 211 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量＜30t；循环式；热源：非燃煤型 | 37100 |
| 212 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t；循环式；热源：非燃煤型 | 69900 |
| 213 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50—100t/d连续式谷物烘干机 | 24小时连续处理量：50t≤处理量＜100t；连续式；热源：非燃煤型 | 35100 |
| 214 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 24小时连续处理量：处理量≥100t；连续式；热源：非燃煤型 | 114000 |
| 215 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积5—15m³果蔬烘干机 | 5m³≤容积＜15m³ | 2340 |
| 216 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机 | 容积≥15m³ | 4000 |
| 217 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 批处理量4—10t循环式油菜籽烘干机 | 4t≤批处理量＜10t；循环式 | 17900 |
| 218 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 批处理量10—20t循环式油菜籽烘干机 | 10t≤批处理量＜20t；循环式 | 29500 |
| 219 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 批处理量20—30t循环式油菜籽烘干机 | 20t≤批处理量＜30t；循环式 | 37100 |
| 220 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 油菜籽烘干机 | 批处理量30t及以上循环式油菜籽烘干机 | 批处理量≥30t；循环式 | 69900 |
| 221 | 收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率3—5t/h种子清选机 | 3t/h≤生产率＜5t/h | 1800 |
| 222 | 收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率5—15t/h种子清选机 | 5t/h≤生产率＜15t/h | 3400 |
| 223 | 收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率15—25t/h种子清选机 | 15t/h≤生产率＜25t/h | 5000 |
| 224 | 收获后处理机械 | 种子加工机械 | 种子清选机 | 生产率25t/h及以上种子清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 |
| 225 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 2.2kW及以上碾米机 | 动力：电机；功率≥2.2kW；碾米装置一套 | 160 |
| 226 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 组合米机 | 2.2-7.5kW组合米机 | 砻碾功能；动力：电机；2.2kW≤功率＜7.5kW | 700 |
| 227 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 组合米机 | 7.5kW及以上组合米机 | 动力：电机；功率≥7.5kW；具备剥壳、清选、碾米、抛光功能 | 5400 |
| 228 | 农产品初加工机械 | 磨粉（浆）机械 | 磨粉机 | 磨辊长度30—40cm磨粉机 | 30cm≤磨辊长度＜40cm | 3600 |
| 229 | 农产品初加工机械 | 磨粉（浆）机械 | 磨粉机 | 磨辊长度40—60cm磨粉机 | 40cm≤磨辊长度＜60cm | 4500 |
| 230 | 农产品初加工机械 | 磨粉（浆）机械 | 磨粉机 | 磨辊长度在60cm及以上磨粉机 | 磨辊长度≥60cm | 5400 |
| 231 | 农产品初加工机械 | 磨粉（浆）机械 | 磨浆机 | 磨浆机 | 动力：电机；额定功率≥1.1kW；磨片直径≥130mm | 90 |
| 232 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械鲜果分选，生产率3t/h及以上水果分级机 | 机械鲜果分选；生产率≥3t/h | 1200 |
| 233 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选，分级数8—16级，生产率3t/h以下水果分级机 | 光电式重量分选；8≤分级数＜16；生产率＜3t/h | 18000 |
| 234 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选，分级数8—16级，生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选；8≤分级数＜16；生产率≥3t/h | 21600 |
| 235 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选，分级数16级及以上，生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选；分级数≥16；生产率≥5t/h | 45000 |
| 236 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果清洗机 | 1.0—2.5t/h水果清洗机 | 1.0t/h≤生产率＜2.5t/h水果清洗机；含电机 | 1000 |
| 237 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果清洗机 | 2.5—5t/h水果清洗机 | 2.5t/h≤生产率＜5t/h水果清洗机；含电机 | 3000 |
| 238 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果清洗机 | 5t/h及以上水果清洗机 | 生产率≥5t/h水果清洗机；含电机 | 5000 |
| 239 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果打蜡机 | 1—2t/h水果打蜡机 | 1t/h≤生产率＜2t/h；提升机构；清洗烘干；打蜡 | 3500 |
| 240 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果打蜡机 | 2—3t/h水果打蜡机 | 2t/h≤生产率＜3t/h；提升机构；清洗烘干；打蜡 | 5000 |
| 241 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果打蜡机 | 3t/h及以上水果打蜡机 | 生产率≥3t/h；提升机构；清洗烘干；打蜡 | 8000 |
| 242 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 蔬菜清洗机 | 蔬菜清洗机 | 毛刷辊长度≥2.5m蔬菜清洗机；含电机 | 2000 |
| 243 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径30—40cm杀青机 | 30cm≤滚筒直径＜40cm | 1500 |
| 244 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径40—60cm杀青机 | 40cm≤滚筒直径＜60cm | 1800 |
| 245 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60—80cm杀青机 | 整体式；60cm≤滚筒直径＜80cm，滚筒长度≥330cm | 2600 |
| 246 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径80—100cm杀青机 | 整体式；80cm≤滚筒直径＜100cm，滚筒长度≥450cm | 4500 |
| 247 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径100cm及以上杀青机 | 整体式；滚筒直径≥100cm，滚筒长度≥600cm | 7000 |
| 248 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 蒸汽杀青机 | 振动床式；蒸汽+热风，层数：3层，首层有效摊叶面积≥3㎡ | 36000 |
| 249 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 其它杀青机 | 杀青方式：微波、电磁 | 2500 |
| 250 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35—50cm揉捻机 | 35cm≤揉筒直径＜50cm | 1200 |
| 251 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径50—60cm揉捻机 | 50cm≤揉筒直径＜60cm | 2000 |
| 252 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径60cm及以上揉捻机（含揉捻机组） | 揉筒直径≥60cm | 3800 |
| 253 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 包揉机、速包机 | 包揉机、速包机 | 880 |
| 254 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒（烘）干机 | 扁形茶炒制机 | 扁形茶炒制机 | 800 |
| 255 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒（烘）干机 | 1—2锅（槽）全自动茶叶炒干机 | 全自动控制作业；1—2锅（槽） | 1800 |
| 256 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒（烘）干机 | 3—4锅（槽）全自动茶叶炒干机 | 全自动控制作业；3—4锅（槽） | 3700 |
| 257 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒（烘）干机 | 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机；烘干面积＜10㎡ | 1000 |
| 258 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒（烘）干机 | 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机；烘干面积≥10㎡ | 1870 |
| 259 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒（烘）干机 | 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机；烘干面积＜10㎡ | 5800 |
| 260 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒（烘）干机 | 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机；烘干面积≥10㎡ | 10600 |
| 261 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 执行单元数60—128个的茶叶色选机 | 60≤执行单元数＜128个 | 15000 |
| 262 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶筛选机 | 执行单元数128个及以上的茶叶色选机 | 执行单元数≥128个 | 35000 |
| 263 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶理条机 | 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 | 理条烘干机；0.5㎡≤锅槽面积＜1㎡ | 1300 |
| 264 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶理条机 | 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 | 理条烘干机；1㎡≤锅槽面积＜2.5㎡ | 2500 |
| 265 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶理条机 | 锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机 | 理条烘干机；锅槽面积≥2.5㎡ | 3000 |
| 266 | 农产品初加工机械 | 剥壳（去皮）机械 | 干坚果脱壳机 | 青核桃剥皮机 | 生产率≥500kg/h | 300 |
| 267 | 农用搬运机械 | 装卸机械 | 抓草机 | 18—30kW抓草机 | 动力：柴油机；18kW≤标定功率＜30kW | 5000 |
| 268 | 农用搬运机械 | 装卸机械 | 抓草机 | 30—40kW抓草机 | 动力：柴油机；30kW≤标定功率＜40kW | 8000 |
| 269 | 农用搬运机械 | 装卸机械 | 抓草机 | 40kW及以上抓草机 | 动力：柴油机；标定功率≥40kW | 10000 |
| 270 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 3.7kW—11kW汽油离心泵 | 动力：汽油机；3.7≤标定功率＜11kW；含水泵，机座 | 140 |
| 271 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 3.7kW—11kW柴油离心泵 | 动力：柴油机；3.7≤标定功率＜11kW；含水泵，机座 | 200 |
| 272 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 11kW—22kW离心泵 | 11kW≤配套功率＜22kW；机座；底阀 | 360 |
| 273 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 22kW—55kW离心泵 | 22kW≤配套功率＜55kW；机座；底阀 | 800 |
| 274 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 55kW及以上离心泵 | 配套功率≥55kW；机座；底阀 | 1400 |
| 275 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 3.75—7.5kW潜水电泵 | 动力：电机；3.75kW≤额定功率＜7.5kW | 180 |
| 276 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 7.5—11kW潜水电泵 | 动力：电机；7.5kW≤额定功率＜11kW | 600 |
| 277 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 11—18.5kW潜水电泵 | 动力：电机；11kW≤额定功率＜18.5kW | 700 |
| 278 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 18.5kW及以上潜水电泵 | 动力：电机；额定功率≥18.5kW | 1200 |
| 279 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径45—65mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式；45mm≤管径＜65mm | 3870 |
| 280 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式；65mm≤管径＜75mm | 8820 |
| 281 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式；75mm≤管径＜85mm | 9720 |
| 282 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式；管径≥85mm | 15300 |
| 283 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 大型喷灌机 | 中心支轴式喷灌机或者平移式喷灌机（每跨≥50m）；补贴标准：4500元/跨（上限5万） | 4500 |
| 284 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 柴油机轻小型机组式喷灌机 | 动力：柴油机；轻小型机组式喷灌机 | 440 |
| 285 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 动力：汽油机；轻小型机组式喷灌机 | 240 |
| 286 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量50—80m³/h微灌首部 | 50m³/h≤流量＜80m³/h；首部（按GB50485规定配备；含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备） | 360 |
| 287 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量80—130m³/h微灌首部 | 80m³/h≤流量＜130m³/h；首部（按GB50485规定配备；含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备） | 1400 |
| 288 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量130—180m³/h微灌首部 | 130m³/h≤流量＜180m³/h；首部（按GB50485规定配备；含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备） | 1800 |
| 289 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量180—320m³/h微灌首部 | 180m³/h≤流量＜320m³/h；首部（按GB50485规定配备；含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备） | 2500 |
| 290 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备 | 流量320m³/h及以上微灌首部 | 流量≥320m³/h；首部（按GB50485规定配备；含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备） | 3000 |
| 291 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等） | 流量50—80m³/h灌溉首部 | 50m³/h≤流量＜80m³/h；首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等） | 360 |
| 292 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等） | 流量80—130m³/h灌溉首部 | 80m³/h≤流量＜130m³/h；首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等） | 1400 |
| 293 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等） | 流量130—180m³/h灌溉首部 | 130m³/h≤流量＜180m³/h；首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等） | 1800 |
| 294 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等） | 流量180m³/h及以上灌溉首部 | 流量≥180m³/h；首部（含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等） | 2500 |
| 295 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 铡草机 | 1—3t/h铡草机 | 1t/h≤生产率＜3t/h | 420 |
| 296 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率＜6t/h | 670 |
| 297 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率＜9t/h | 1300 |
| 298 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率＜15t/h | 2700 |
| 299 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 铡草机 | 15t/h及以上铡草机 | 生产率≥15t/h | 3100 |
| 300 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 青贮切碎机 | 1—3t/h青贮切碎机 | 1t/h≤生产率＜3t/h | 100 |
| 301 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 青贮切碎机 | 3—6t/h青贮切碎机 | 3t/h≤生产率＜6t/h | 300 |
| 302 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 青贮切碎机 | 6—9t/h青贮切碎机 | 6t/h≤生产率＜9t/h | 600 |
| 303 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 青贮切碎机 | 9—15t/h青贮切碎机 | 9t/h≤生产率＜15t/h | 1100 |
| 304 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 青贮切碎机 | 15—20t/h青贮切碎机 | 15t/h≤生产率＜20t/h | 2900 |
| 305 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 青贮切碎机 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 生产率≥20t/h | 5800 |
| 306 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 揉丝机 | 1—2t/h揉丝机 | 1t/h≤生产率＜2t/h | 420 |
| 307 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 揉丝机 | 2—4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率＜4t/h | 420 |
| 308 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 揉丝机 | 4—6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率＜6t/h | 1000 |
| 309 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 揉丝机 | 6—10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率＜10t/h | 2100 |
| 310 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 揉丝机 | 10t/h及以上揉丝机 | 生产率≥10t/h | 3500 |
| 311 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 饲料（草）粉碎机 | 400mm以下饲料粉碎机 | 150mm＜转子工作直径＜400mm | 100 |
| 312 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 饲料（草）粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子工作直径＜550mm | 400 |
| 313 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 饲料（草）粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子工作直径≥550mm | 970 |
| 314 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m³及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m³；动力：电机功率≥2.2kW；立式 | 500 |
| 315 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m³及以上卧式混合机 | 混合室容积≥2m³；动力：电机功率≥7.5kW；卧式 | 3160 |
| 316 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 颗粒饲料压制机 | 环模直径≥250mm；动力：电机功率≥18.5kW | 3000 |
| 317 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 饲料制备（搅拌）机 | 4—9m³饲料全混合日粮制备机 | 4m³≤搅拌室容积＜9m³ | 22000 |
| 318 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 饲料制备（搅拌）机 | 9—12m³饲料全混合日粮制备机 | 9m³≤搅拌室容积＜12m³ | 26470 |
| 319 | 畜牧机械 | 饲料（草）加工机械设备 | 饲料制备（搅拌）机 | 12m³及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m³ | 27900 |
| 320 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 孵化机 | 5000-10000枚孵化机 | 5000枚≤蛋容量＜10000枚 | 1800 |
| 321 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 孵化机 | 10000—50000枚孵化机 | 10000枚≤蛋容量＜50000枚 | 4800 |
| 322 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 孵化机 | 50000枚及以上孵化机 | 蛋容量≥50000枚 | 10000 |
| 323 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 牵引刮板式清粪机；含动力 | 600 |
| 324 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 粪污固液分离机 | 粪污固液分离机 | 电机总功率≥5kW；含搅拌、抽排、挤压功能 | 3500 |
| 325 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数：1；脱杯方式：手动；形式：移动式 | 1200 |
| 326 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动式 | 1680 |
| 327 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 杯组数：6—8；形式：平面式 | 13500 |
| 328 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 杯组数：10—12；形式：平面式 | 23600 |
| 329 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组平面式挤奶机 | 杯组数：14；形式：平面式 | 23600 |
| 330 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 杯组数≥16；形式：平面式 | 23600 |
| 331 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数：8；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式 | 19800 |
| 332 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数：10；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式 | 19800 |
| 333 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数：12；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式 | 21000 |
| 334 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14—15杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数：14—15；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式 | 34100 |
| 335 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数：16；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式 | 35100 |
| 336 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 18—20杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数：18—20；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式 | 35100 |
| 337 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 24杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数：24；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式 | 51000 |
| 338 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 28—30杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数：28—30；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式 | 56810 |
| 339 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 32杯组手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数：32；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式 | 56810 |
| 340 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 36杯组及以上手动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数≥36；脱杯方式：手动；形式：中置（鱼骨）式 | 90900 |
| 341 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数：8；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式 | 45000 |
| 342 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数：10；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式 | 45000 |
| 343 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数：12；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式 | 59550 |
| 344 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组及以上自动脱杯中置（鱼骨）式挤奶机 | 杯组数≥14；脱杯方式：自动；形式：中置（鱼骨）式 | 59550 |
| 345 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上自动脱杯并列（转盘）式挤奶机 | 杯组数≥16；脱杯方式：自动；形式：并列（转盘）式 | 108000 |
| 346 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 20杯组及以上手动脱杯并列（转盘）式挤奶机 | 杯组数≥20；脱杯方式：手动；形式：并列（转盘）式 | 54000 |
| 347 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶（冷藏）罐 | 50—3000L贮奶罐 | 贮奶罐；50L≤容量＜3000L | 100 |
| 348 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶（冷藏）罐 | 3000—6000L贮奶罐 | 贮奶罐；3000L≤容量＜6000L | 7200 |
| 349 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶（冷藏）罐 | 6000—20000L贮奶罐 | 贮奶罐；6000L≤容量＜20000L | 15600 |
| 350 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶（冷藏）罐 | 20000L及以上贮奶罐 | 贮奶罐；容量≥20000L | 20700 |
| 351 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶（冷藏）罐 | 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐 | 冷藏罐；3000L≤容量＜6000L；清洗方式：非全自动清洗 | 9000 |
| 352 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶（冷藏）罐 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L；清洗方式：非全自动清洗 | 17400 |
| 353 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶（冷藏）罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 冷藏罐；3000L≤容量＜6000L；清洗方式：全自动清洗 | 10800 |
| 354 | 畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶（冷藏）罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 冷藏罐；容量≥6000L；清洗方式：全自动清洗 | 17400 |
| 355 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机；动力：电机功率≥1.5kW | 240 |
| 356 | 水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机；动力：电机功率≥1kW | 870 |
| 357 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机，工作幅宽1m—3m | 机引式；工作方式：扒齿搂膜式或其他式；1m≤工作幅宽≤3m | 940 |
| 358 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机，工作幅宽3m以上 | 机引式；工作方式：扒齿搂膜式或其他式；工作幅宽＞3m | 1220 |
| 359 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机，工作幅宽1.4m—2m | 工作方式：拔杆起膜式；1.4m≤工作幅宽＜2m | 1620 |
| 360 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机，工作幅宽2m及以上 | 工作方式：拔杆起膜式；工作幅宽≥2m | 2700 |
| 361 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 带秸秆粉碎功能残膜回收机，工作幅宽1.8m及以上 | 工作幅宽≥1.8m；带秸秆粉碎功能 | 5000 |
| 362 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 电机功率1.5kw及以上的沼液沼渣抽排设备 | 功率≥1.5kW；含切碎功能 | 130 |
| 363 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积1m³及以上沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积≥1m³；不锈钢罐体 | 700 |
| 364 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 日处理量1吨以上；含化制灌、粉碎机、压榨机、烘干机、冷凝器、锅炉、污水废气处理 | 45000 |
| 365 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 病死畜禽尸体处理机 | 日处理量≥500公斤；含粉碎机、发酵、废气处理 | 30000 |
| 366 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 动力：电机，配套总功率＞15kW，工作幅宽≥2m | 10000 |
| 367 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 有机废弃物干式厌氧发酵装置 | 有机废弃物干式厌氧发酵装置 | 盛料容积≥2m³、304不锈钢材质、厚度≥2毫米 | 1500 |
| 368 | 农田基本建设机械 | 平地机械 | 平地机 | 幅宽2m及以上激光平地机 | 幅宽≥2m；激光平地机 | 12000 |
| 369 | 设施农业设备 | 温室大棚设备 | 电动卷帘机 | 电动卷帘机 | 电动卷帘机 | 200 |
| 370 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率＜20马力；驱动方式：两轮驱动 | 1800 |
| 371 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率＜30马力；驱动方式：两轮驱动 | 5400 |
| 372 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率＜40马力；驱动方式：两轮驱动 | 9300 |
| 373 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率＜50马力；驱动方式：两轮驱动 | 10200 |
| 374 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率＜60马力；驱动方式：两轮驱动 | 12000 |
| 375 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率＜70马力；驱动方式：两轮驱动 | 13800 |
| 376 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率＜80马力；驱动方式：两轮驱动 | 18000 |
| 377 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率＜90马力；驱动方式：两轮驱动 | 23500 |
| 378 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率＜100马力；驱动方式：两轮驱动 | 27000 |
| 379 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力；驱动方式：两轮驱动 | 29100 |
| 380 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率＜20马力；驱动方式：四轮驱动 | 2100 |
| 381 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20—30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率＜30马力；驱动方式：四轮驱动 | 6200 |
| 382 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率＜40马力；驱动方式：四轮驱动 | 11600 |
| 383 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率＜50马力；驱动方式：四轮驱动 | 13300 |
| 384 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率＜60马力；驱动方式：四轮驱动 | 16530 |
| 385 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率＜70马力；驱动方式：四轮驱动 | 16530 |
| 386 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率＜80马力；驱动方式：四轮驱动 | 24300 |
| 387 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率＜90马力；驱动方式：四轮驱动 | 28580 |
| 388 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率＜100马力；驱动方式：四轮驱动 | 33800 |
| 389 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率＜120马力；驱动方式：四轮驱动 | 33800 |
| 390 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率＜140马力；驱动方式：四轮驱动 | 44510 |
| 391 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率＜160马力；驱动方式：四轮驱动 | 60000 |
| 392 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率＜180马力；驱动方式：四轮驱动 | 60000 |
| 393 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率＜200马力；驱动方式：四轮驱动 | 60000 |
| 394 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动 | 60000 |
| 395 | 动力机械 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 手扶拖拉机 | 标定功率≥8马力 | 1140 |
| 396 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 40—50马力履带式拖拉机 | 40马力≤功率＜50马力；驱动方式：履带式 | 16300 |
| 397 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 50—60马力履带式拖拉机 | 50马力≤功率＜60马力；驱动方式：履带式 | 16300 |
| 398 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 60—70马力履带式拖拉机 | 60马力≤功率＜70马力；驱动方式：履带式 | 25200 |
| 399 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 70—80马力履带式拖拉机 | 70马力≤功率＜80马力；驱动方式：履带式 | 36700 |
| 400 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 80—90马力履带式拖拉机 | 80马力≤功率＜90马力；驱动方式：履带式 | 36700 |
| 401 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 90马力≤功率＜100马力；驱动方式：履带式 | 43200 |
| 402 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 100马力≤功率＜110马力；驱动方式：履带式 | 46800 |
| 403 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 110—120马力履带式拖拉机 | 110马力≤功率＜120马力；驱动方式：履带式 | 46800 |
| 404 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 120马力≤功率＜130马力；驱动方式：履带式 | 55800 |
| 405 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 130马力≤功率＜140马力；驱动方式：履带式 | 56700 |
| 406 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 140—150马力履带式拖拉机 | 140马力≤功率＜150马力；驱动方式：履带式 | 67500 |
| 407 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 150—160马力履带式拖拉机 | 150马力≤功率＜160马力；驱动方式：履带式 | 67500 |
| 408 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 160马力及以上履带式拖拉机 | 功率≥160马力；驱动方式：履带式 | 108000 |
| 409 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 50马力及以上轻型履带式拖拉机 | 功率≥50马力；驱动方式：履带式；橡胶履带 | 14400 |
| 410 | 其他机械 | 养蜂设备 | 养蜂平台 | 移动式养蜂平台 | 蜂箱数量≥100个；含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、花粉干燥箱 | 10000 |
| 411 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 独立库容100m³以下简易保鲜储藏设备 | 库容＜100m³；含制冷机组，每立方补贴额 | 80 |
| 412 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 独立库容100—200m³简易保鲜储藏设备 | 100m³≤库容＜200m³；含制冷机组，每立方补贴额 | 60 |
| 413 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 独立库容200m³及以上简易保鲜储藏设备 | 库容≥200m³；含制冷机组，每立方补贴额，上限5万元 | 40 |
| 414 | 其他机械 | 其他机械 | 农业用北斗终端（含渔船用） | 农用北斗作业质量监测终端 | 定位终端，显示设备，深度及角度传感器，图像采集设备，北斗/GPS双模，支持单北斗定位，定位精度：1—2m，支持工况监测，支持实时测亩，支持机具识别、盲区补传。 | 500 |
| 415 | 其他机械 | 其他机械 | 水帘降温设备 | 水帘降温设备 | 功率≥1.1kW；配套水帘面积≥4㎡ | 500 |
| 416 | 其他机械 | 其他机械 | 热水加温系统 | 加温系统成套设备（含燃油热风炉、热水加温系统） | 加温系统(含燃油热风炉、热水加温系统) | 500 |
| 417 | 其他机械 | 其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 直立罐式畜禽粪便发酵处理机 | 直立罐式，盛料容器容积≥100m³ | 50000 |
| 418 | 其他机械 | 其他机械 | 畜禽粪便发酵处理机 | 层叠式畜禽粪便发酵处理机 | 层叠式，盛料容器容积≥30m³，具有破碎、装盘布料机构 | 50000 |
| 419 | 其他机械 | 其他机械 | 有机肥加工设备 | 有机肥加工设备 | 含粉碎机、搅拌机、传送带、自动包装机等设备，每小时有机肥产量1吨以上 | 50000 |